Перечень товаров,

используемых при выполнении работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции** | **Характеристики продукции** | **Кол-во** |
| 1 | Плиты огнезащитные (минераловатные) ТехноНИКОЛЬ для изоляции конструкций из металла  или эквивалент с равнозначными характеристиками  (п.7,19 ЛСР №24-9) | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Группа горючести | Негорючий строительный материал | | Теплопроводность | 0,035-0,040 Вт/(м\*К) (диапазонный показатель) | | Прочность на сжатие при 10% относительно деформации | Не менее 25 кПА | | Водопоглащение по объему | Не более 1,5 % | | Водопоглащение при частичном погружении за 24 ч. | Не более1 кг/м2 | | Содержание органических веществ | Не более 3,0 % | | Влажность по массе | Не более 0,5 % | | *В соответствии с ЛСР №24-9* |
| 2 | Грунтовка адгезивная, марка «GLIMS БетоContact»  или эквивалент с равнозначными характеристиками  (п.31 ЛСР №24-9) | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Мин. расход | 0,25 кг/м2 | | Макс. расход | 0,35 кг/м2 | | Время высыхания | Не более 24 ч. | | Плотность | Не менее 1,25 кг/м3 | | Основа | акрилатная | | *В соответствии с ЛСР №24-9* |