**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на работы по замене дверей на противопожарные,**

**управление 072, 3-я территория**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота», ГОСТ Т 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» и другими нормами действующего законодательства РФ. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | В соответствии с условиями проекта договора и приложением к нему |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Не установлены |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Не установлены |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Не установлены |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Работы должны быть выполнены качественно в полном соответствии со сводом правил СП 12-136-2002, утвержденный постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 122, «СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве», утвержденный постановлением Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002"; Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", Федеральным законом от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота», ГОСТ Т 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» и другими нормами действующего законодательства РФ |
| **9** | **Требования к размерам товара** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | В соответствии с условиями проекта договора |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | *требование не установлено* |