**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на Техническое обслуживание компрессора Sauer WP 4351**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | К работам предъявляются требования, которые определяют потребность Заказчика в соответствии с его технической политикой, согласно которой применение других видов работ не допускается, и конкретизируются в приложении №1 к настоящему ТЗ. |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Не предусмотрены. |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Не предусмотрены. |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Исполнитель обеспечивает гарантированную наработку и параметры работы оборудования в соответствии с системой ППР, регламентами, планами работ и инструкциями завода-изготовителя. |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности и эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации). |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Не предусмотрены. |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Не предусмотрены. |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | После планового технического обслуживания и ремонта оборудование должно иметь технические характеристики, соответствующие эксплуатационным документам (руководство по эксплуатации, паспорт оборудования) |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Не предусмотрены. |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Гарантия качества Исполнителя распространяется на весь объем проведенных Работ в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. Гарантия распространяется только на объем работ и перечень запасных частей, указанный в Приложении №1. Исполнитель не предоставляет гарантию на компрессор Sauer WP в целом. |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Не предусмотрены. |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Содержание и стоимость выполнения планового ТО оборудования

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование работ | Описание работ |
| Плановое техническое обслуживание по типу «ТО 2000» компрессора Sauer WP 4351 серийный № 111272 (№ 1) | Плановое техническое обслуживание по типу «ТО 2000»:  - замена масла  - замена воздушного фильтра  - очистка масляного фильтра  - протяжка резьбовых соединений  - проверка ламельных клапанов 1-й, 2-й ступени с заменых уплотнений  - проверка концентрических клапанов 3-й, 4-й ступени с заменых уплотнений  - проверка электрических соединений  - проверка панели управления  - запуск в работу  - проверка рабочих параметров и соединений. |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Кол-во,  шт. |
| 200047А Набор обслуживания S (ТО 2000ч.):  - воздушный фильтр  - набор уплотнений ламельного клапана 1-й ступени  - набор уплотнений ламельного клапана 2-й ступени  - набор уплотнений концентрического клапана 3-й ступени  - набор уплотнений концентрического клапана 4-й ступени. | 1 |