**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на Техническое обслуживание трубопроводов и сооружений канализации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Не предусмотрены |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Требование не установлено |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Качество работ должно соответствовать действующим национальными стандартам и сводами правил, обязательным к применению ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ФЗ от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об охране окружающей среды». |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Исполнитель несет ответственность за соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности на объекте, за соблюдение санитарно-гигиенических норм. |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Не предусмотрены |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Не предусмотрены |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Сдача работ осуществляется поэтапно согласно предварительным заявкам Заказчика и по актам, подписанными обеими сторонами, в которых отражается фактически выполненный объем работ и стоимость работ.  Результаты работ должны соответствовать требованиям по объемам работ, указанным в заявках Заказчика. |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Не предусмотрены |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Требование не установлено |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Не предусмотрены |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение к Техническому заданию |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Кол-во.** | **Ед. изм.** |
|  | **Наружные сети канализации диаметр трубопровода 100 мм.** В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | **Наружные сети канализации диаметр трубопровода 150 мм.** В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | **Наружные сети канализации диаметр трубопровода 200 мм.** В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | **Наружные сети ливневой канализации диаметр трубопровода 200 мм.** В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | **Наружные сети канализации диаметр трубопровода 300 мм.** В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | **Наружные сети канализации диаметр трубопровода 500 мм.** В перечень работ по разовой заявке входит: устранение засора системы канализации с промывкой пролета трубопровода от колодца до колодца, очистка колодца. | 1 | м.п. |
|  | **Обслуживание жироуловителя** | 1 | м3 |
|  | **Обслуживание нефтеловушки** | 1 | м3 |
|  | **Видеодиагностика труб** | 1 | м.п. |
|  | **Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 100-150 мм.** | 1 | м.п. |
|  | **Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 200 мм.** | 1 | м.п. |
|  | **Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 250 мм.** | 1 | м.п. |
|  | **Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 300 мм.** | 1 | м.п. |
|  | **Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 400 мм.** | 1 | м.п. |
|  | **Услуги комбинированной каналопромывочной илососной машины не менее 7 м/куб. Диаметр трубопровода 500 мм.** | 1 | м.п. |
|  | **Транспортирование отходов** | 1 | рейс |