**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку поддонов для печи СНЦ-5,10,5/11,5 для АО «НПО автоматики».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Технический регламент не утвержден.  К продукции предъявляются требования, которые определяют потребность Заказчика согласно которой применение других характеристик продукции не допускается, и конкретизируются в приложении №1 к настоящему ТЗ. |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | *В соответствии с приложением №1 и приложением № 2 к настоящему техническому заданию изготовить и поставить поддоны* |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | В соответствии с приложением №1 и приложением №2 к техническому заданию. |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | В соответствии с проектом договора |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Упаковка должна быть оригинальной, обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любыми видами транспорта. Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товара (продукции). Маркировка упаковок, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | *Требование не установлено.* |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | *Требование не установлено.* |
| **9** | **Требования к размерам товара** | *Требование не установлено.* |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной (либо УПД) Заказчиком. |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | *Требование не установлено.* |

Приложение №1: Перечень требуемой продукции

Приложение №2: Чертеж поддона для печи СНЦ-5,10,5/11,5 (0897-4016)


Приложение № 1 к Техническому заданию

**Перечень требуемой продукции**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование продукции** | **Описание** | | **Кол-во**  **(шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
| **1.** | Поддон для печи СНЦ-5,10,5/11,5  в соответствии с чертежом 0897-4016 (приложение №2 к техническому заданию) | **Показатель** | **Значение** | **2** |
| длина | 1020мм |
| ширина | 570мм |
| высота | 65мм |
| Литейные радиусы | До 0,5мм |
| Точность отливки по ГОСТ Р 53464-2009 | 10 класс размерной точности, 4 степень коробления |
| Уклоны по ГОСТ 3212-92 | Да |
| Чистота обработки | 12,5 по Ra |
| Материал (в соответствии ГОСТ 5632-2014) | Сталь Х28H48В5Л или ХН33КВЮ или ХН78Т |
| Масса | 50,27кг ±10 кг |

Приложение № 2 к Техническому заданию

**Чертеж поддона для печи СНЦ-5,10,5/11,5 (0897-4016)**



Чертеж 0897-4016 (лист 1)

C:\Users\Davidovaan\Pictures\2025-03-11\0897-4016 л2.tif

Чертеж 0897-4016 (лист 2)