**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг спецтехникой с управлением и технической эксплуатацией**

1. **Общие положения**

Услуги спецтехникой с управлением и технической эксплуатацией (далее - услуги) на объектах Заказчика оказываются в соответствии с условиями Проекта Договора, требованиями настоящего технического задания, нормативно-правовыми актами и нормативными документами:

* Федеральный закон от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
* Федеральный закон от 25.04.2002 года N 40-ФЗ (ред. От 25.12.2023) «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (с изм. И доп., вступ. В силу с 02.03.2024).
* Федеральный закон от 01.07.2011 года 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
* Приказ Минтруда РФ от 09.12.2020г. № 871н «Об утверждении правил по охране труда на автомобильном транспорте».
* Письмо Минздрава РФ от 21.08.2003г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств».
* Письмо Минздрава РФ от 30.05.2023г. № 266н «Об утверждении порядка и периодичности проведения предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, медицинских осмотров в течение рабочего дня (смены) и перечня включаемых в них исследований».
* Приказ Минздрава СССР от 29.09.1989г. №555 (ред. От 12.04.2011) «О совершенствовании системы медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств».
* ГОСТ 33997-2016. «Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», утвержденный Приказом Росстандарта от 18.07.2017 № 708-ст.
* ТР ТС 018/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных транспортных средств», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (ред. От 27.09.2023).

1. **Сроки оказания услуг**

В соответствии с п. 5.1 Проекта Договора.

1. **Место и время оказания услуг**

Услуги оказываются в рабочие дни, при необходимости в праздничные и выходные дни на территории Заказчика по адресам г. Екатеринбурга:

* ул. Мамина-Сибиряка, 145,
* ул. Начдива Васильева, 1,
* ул. Красноармейская, 27,
* ул. Мамина-Сибиряка, 171а,
* ул. Малышева, 122,
* ул. Малышева, 84,
* ул. Черкасская, 14

место и время оказания услуг указывается в заявке Заказчика.

1. **Объем оказания услуг**

Фактический объем оказания услуг определяется потребностями Заказчика (по Заявкам), в соответствии с Перечнем требуемых услуг (Таблица 1):

**Таблица 1. Перечень требуемых услуг и характеристики спецтехники**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование услуг:** | **Характеристики спецтехники** | **Единица измерения** |
|  | Перемещение и погрузка крупногабаритного оборудования автокраном (Q-25, L-21) | - грузоподъемность – 25 тн - длина стрелы – 21 м  - шасси автокрана – автомобильное | маш/час |
|  | Перемещение и погрузка крупногабаритного оборудования автокраном (Q-25, L-28) | - грузоподъемность – 25 тн - длина стрелы – 28 м  - шасси автокрана – автомобильное | маш/час |
|  | Перемещение и погрузка крупногабаритного оборудования автокраном (Q-25, L-32) | - грузоподъемность – 25 тн - длина стрелы – 32 м  - шасси автокрана – автомобильное | маш/час |
|  | Проведение работ экскаватором с последующей погрузкой экскаватором-погрузчиком | - вместительность универсального ковша не менее 0,16 м.куб - вместительность фронтального ковша не менее 1,0 м.куб - общая высота экскаватора-погрузчика в транспортном состоянии – не более 3,50 м - габаритная ширина экскаватора-погрузчика в транспортном состоянии – не более 3,60 м - шасси экскаватора-погрузчика – автомобильное | маш/час |
|  | Дробление твердых поверхностей с последующей погрузкой экскаватором-погрузчиком с гидромолотом | - общая высота экскаватора-погрузчика в транспортном состоянии – не более 3,50 м - габаритная ширина экскаватора-погрузчика в транспортном состоянии – не более 3,60 м - шасси экскаватора-погрузчика – автомобильное | маш/час |
|  | Перемещение/погрузка и проведение работ на высоте краном-вышкой (Q-25, L-35) | - грузоподъемность – 25 тн  - длина стрелы – 35 м - шасси автовышки – автомобильное | маш/час |
|  | Перемещение/погрузка и проведение работ на высоте краном-вышкой (Q - не менее 10, L - не менее 27) | - грузоподъемность – не менее 10 тн - длина стрелы – не менее 27 м - общая высота крана-вышки в транспортном состоянии – не более 3,50 м - габаритная ширина крана-вышки в транспортном состоянии – не более 3,60 м - шасси экскаватора-погрузчика – автомобильное | маш/час |
|  | Перевозка крупногабаритного оборудования длинномером | - грузоподъемность – не менее 20 тн - длина борта – не менее 12 м - шасси длинномера – автомобильное | маш/час |
|  | Проведение работ ямобуром, | - диаметр шнека – 200 мм, 300 мм, 500 мм, щеткой - общая высота ямобура в транспортном состоянии – не более 3,50 м - габаритная ширина ямобура в транспортном состоянии – не более 3,60 м - шасси ямобура – автомобильное | маш/час |
|  | Погрузка и вывоз оборудования манипулятором, | - грузоподъемность борта – не менее 10 тн - грузоподъемность стрелы – не менее 7 тн - длина борта – не менее 6 м - общая высота манипулятора в транспортном состоянии – не более 3,50 м - габаритная ширина манипулятора в транспортном состоянии – не более 3,60 м - шасси манипулятора – автомобильное. | маш/час |
|  | Смет мусора трактором с щеткой | - общая высота трактора в транспортном состоянии – не более 3,50 м - габаритная ширина трактора в транспортном состоянии – не более 3,60 м -шасси самосвала – автомобильное | маш/час |
|  | Перемещение и погрузка крупногабаритного оборудования короткобазным, малогабаритным автокраном | - грузоподъемность – 25 тн - длинна стрелы – 28 м - крабовый ход – да - полноприводный – да - общая высота автокрана в транспортном состоянии – не более 3,50 м - габаритная ширина автокрана в транспортном состоянии – не более 3,60 м -шасси манипулятора – автомобильное. | маш/час |

1. **Условия оказания услуг**

* Исполнитель по заявке Заказчика в рабочие дни, при необходимости в праздничные и выходные дни предоставляет спецтехнику с водителем в количестве, необходимом для своевременного и качественного оказания услуг.
* Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Договору. В случае привлечения к исполнению Договора третьих лиц, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за их действия как за свои.
* Услуги оказываются Исполнителем на основании заявок, подаваемых Заказчиком в соответствии Перечнем требуемых услуг и характеристиками спецтехники (Таблица 1).
* Минимальное время на оказание услуг спецтехникой составляет 4 часа.
* Количество отработанных машино-часов рассчитывается с момента въезда спецтехники Исполнителя на территорию предприятия и до момента ее выезда с территории предприятия.
* Заявка выполняется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента ее поступления Исполнителю или по согласованию Сторон. Фактом оказания услуг на территории Заказчика является выписанный и оформленный на имя Заказчика путевой лист или сменный рапорт с отметкой о прибытии и убытии Исполнителя (представителя), действующего на основании документа, подтверждающего его полномочия. Первичный учетный документ (рапорт, путевой лист) использования спецтехники Исполнитель обязан оформлять в начале каждой рабочей смены.
* Исполнитель должен осуществлять транспортировку спецтехники по адресам Заказчика, доставку рабочего оборудования к используемой спецтехнике и его монтаж, а также доставку обратно – собственными силами в согласованные сроки, по заявке Заказчика.
* В случае непредвиденного выхода из строя спецтехники, заявленной Заказчиком, Исполнитель обязан иметь возможность оперативной замены любой единицы специализированной техники на равноценную или более высокого класса.
* В случае невозможности предоставления услуг прибывшей по заявке Заказчика спецтехникой по причине ее неудовлетворительного технического состояния, а также невозможности исполнения водителем своих обязанностей, Исполнитель в течении 2 (двух) часов с момента наступления такого случая предоставляет спецтехнику (водителя) равного или более высокого класса.
* Исполнитель должен ежемесячно, не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику акт оказанных услуг, путевые листы, счет-фактуру, счет на оплату оказанных услуг.
* При оказании услуг, ущерб, нанесенный спецтехникой и экипажем Исполнителя или по вине Исполнителя зданиям (помещениям), оборудованию, имуществу Заказчика, муниципальному и государственному имуществу, жизни и здоровья работников Заказчика или иных лиц, Исполнитель возмещает за свой счет.

1. **Требования к качеству оказания услуг**

* Предоставляемые услуги должны обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию спецтехники. Исполнитель самостоятельно определяет круг лиц, осуществляющих управление спецтехникой, а также лиц, осуществляющих ее техническое обслуживание. Исполнитель обязуется для этих целей предоставлять лиц, обладающих необходимой квалификацией, отвечающей обязательным требованиям обычной практики эксплуатации техникой данного вида и условиям Проекта Договора.
* Исполнитель должен осуществлять контроль за техническим состоянием спецтехники и обеспечивать ее исправное состояние, пригодное для представления услуг и отвечающее санитарным требованиям.
* Исполнитель осуществляет за свой счет текущий и капитальный ремонт спецтехники, страхование имущества и обязательной гражданской ответственности перед пассажирами и третьими лицами, прохождениями технического осмотра (ТО), оплату пошлин и транспортного налога, заправку ГСМ.
* Исполнитель должен обеспечивать соблюдение водителями (машинистами) спецтехники правил дорожного движения.
* Исполнитель должен оказывать услуги с соблюдением норм и правил, а также требований охраны труда, пожарной и технической безопасности лицами, допущенными им к производству работ. Проводить инструктаж со своими сотрудниками. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение своими сотрудниками охраны труда, пожарной и технической безопасности.
* Исполнитель должен допускать к оказанию услуг на территориях Заказчика лиц не моложе 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, имеющих квалификацию, соответствующую характеру оказываемых услуг. Исполнитель несет персональную ответственность за допуск к оказанию услуг лиц, имеющих медицинские противопоказания и не прошедших необходимое обучение в полном объёме.
* Исполнитель должен проводить своему персоналу первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте, обучение и проверку знания требований охраны труда в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
* Исполнитель должен предоставлять по требованию Заказчика документы, подтверждающие проведение проверки знания работников по охране труда, а также документы, подтверждающие проведение инструктажей, медицинского осмотра.

1. **Требования к конфиденциальности**

Заказчик и Исполнитель обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, ставших им известными в ходе оказания услуг.

1. **Требования к результатам работы**

Услуги должны быть предоставлены своевременно, качественно и с соблюдением всех требований Проекта Договора и настоящего технического задания.