**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на Выполнение работ по аттестации Контрольно-базовых элементов (КБЭ) и Оптического хранителя азимута**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Не предусмотрены. |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | Исполнитель обеспечивает выполнение работ в соответствии с Руководством по эксплуатации БЛ3.895.079 РЭ и доку-ментами по стандартизации. |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Не предусмотрены. |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Не предусмотрены. |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Работы должны выполняться с соблюдением требований техники безопасности и эксплуатационных документов (руководство по эксплуатации). |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Не предусмотрены. |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Не предусмотрены. |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Точность гиротеодолитных измерений азимутов направлений контрольно-базовых элементов должна быть не хуже ± 30 угловых секунд и оптического хранителя азимута не хуже ± 10 угловых секунд.  Результаты измерений должны иметь документальную метрологическую прослеживаемость к национальным эталонам Российской Федерации.  Результаты работ оформляются техническими паспортами на семь контрольно-базовых элементов и один оптический хранитель азимута с указанием значения азимута базового направления (угла).  Факт оказания выполнения работ подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактура. |
| **9** | **Требования к размерам товара** | Не предусмотрены. |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Не предусмотрены. |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Не предусмотрены. |

Начальник отдела 633 п/п Ю.Н. Дедкова