**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на кабельно-проводниковую продукцию**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | **ТУ 3581-011-39793330-2009** |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | В соответствии с Приложением №1 настоящего ТЗ.  Эквивалент не допускается в соответствии с п.10.3.4 (а) «Положения о закупе товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, соответствовать требованиям Технических характеристик,  без повреждений. |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Качество поставляемой Поставщиком продукции должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам, техническим условиям (ТУ), и иной нормативно-технической документации |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации, не токсичным Продукция предназначена для изготовления изделий технического назначения. |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Упаковка должна обеспечить сохранность продукции при транспортировке и хранении. Поставить на катушках |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, в случае, если склад Поставщика находится на территории Свердловской области. Все остальные регионы Российской Федерации - доставка за счет Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1 |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Поставка Товара осуществляется в течение 60 рабочих дней с даты подписания договора.  Товар может быть поставлен досрочно с согласия Заказчика. В случае досрочной поставки, Поставщик обязан не позднее чем за 5 рабочих дней до даты предполагаемой поставки Товара письменно запросить согласие Заказчика на такую поставку и получить от него подтверждение о готовности к приемке товара. |
| **9** | **Требования к размерам товара** | В соответствии с Приложением №1 настоящего ТЗ.  Габариты и вес упакованного товара должны быть удобными для его транспортировки |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | Гарантийный срок провода 10 лет с даты изготовления. Срок изготовления товара не ранее 2022 года. |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | Маркировка товара должна содержать:  - наименование товара, размер,  - юридический адрес изготовителя товара; - наименование фирмы изготовителя;  - дату изготовления, условия хранения товара.  Приобретаемый товар должен сопровождаться счетом, товарной накладной, а также документами соответствия (качества) товара. Счет-фактура представляется Поставщиком в случаях и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.  Вся документация предоставляется на русском языке |

Начальник Управления 071 Махалин А.А.

Согласовано:

Начальник бюро 071.06 Агеева И.В.

Приложение № 1 к Техническому заданию

**Перечень требуемой продукции**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименова-ние товара** | **Нормативно-техническая документация** | **Технические характеристики требуемой продукции** | **Кол-во** | **Ед. изм.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **КДВЭУГ 3х2х0,5** | **ТУ 3581-011-39793330-2009**\* | |  |  | | --- | --- | | **Показатель** | **Значение показателя** | | Количество жил, шт. | 6 | | Сечение жилы, мм.кв. | 0,5 | | Сердечник | Парная скрутка | | Оболочка | Маслостойкий термопластичный полиуретан | | Напряжение переменного тока, В | до 300 | | Напряжение постоянного тока, В | 420 | | Экран | Оплетка из медных луженых проволок | | Класс пожарной опасности по  ГОСТ 31565-2012 | О1.8.2.5.4 | | **4200** | **метр** |

\* Эквивалент не допускается в соответствии с п.10.3.4 (а) «Положения о закупе товаров, работ, услуг Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»

Начальник Управления 071 Махалин А.А.

Согласовано:

Начальник бюро 071.06 Агеева И.В.