**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Поставка тестовых пробников В763 для установки SPEA 4060 и SPEA 4020, для АО «НПО автоматики»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным количественным, эксплуатационным характеристикам, требование безопасности продукции:** | |
| **1** | **Технический регламент/**  **Документы, разрабатываемые и применяемые в национальной системе стандартизации** | Технический регламент не утвержден.  К продукции предъявляются требования, которые определяют потребность Заказчика согласно которой применение других характеристик продукции не допускается, и конкретизируются в приложении №1 к настоящему ТЗ. |
| **2** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | *В соответствии с приложением №1 к техническому заданию* |
| **3** | **Требования к функциональным, эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) продукции** | В соответствии с приложением №1 к техническому заданию. |
| **4** | **Требования к качеству продукции** | Качество продукции должно соответствовать требованиям завода изготовителя |
| **5** | **Требования к безопасности продукции** | Товар должен быть безопасным для здоровья людей и окружающей среды, быть безопасным в эксплуатации. |
| **6** | **Требования к упаковке товара** | Упаковка должна быть оригинальной, обеспечивать полную сохранность продукции при транспортировке любыми видами транспорта. Маркировка должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации для данной группы товара (продукции). Маркировка упаковок, а также документация внутри и вне их, должна позволять четко определить содержимое без вскрытия упаковки. |
| **7** | **Требования к отгрузке товара** | *Требование не установлено.* |
| **8** | **Требования к результатам поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | *Требование не установлено.* |
| **9** | **Требования к размерам товара** | *Требование не установлено.* |
| **10** | **Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантии качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции, требования к обязательности осуществления монтажа и наладки продукции, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание продукции** | На Товар устанавливается гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания товарной накладной Заказчиком. |
| **11** | **Требования к тестированию, проведению методов испытаний, требования в отношении испытаний упаковки, маркировки, этикеток в соответствии с требованиями Законодательства, требования к подтверждению соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также требования в отношении условных обозначений и терминологии:** | *Требование не установлено.* |

**Приложение:**

1) Перечень требуемых товаров (Приложение №1);

Начальник управления 071 А.А. Махалин

Главный механик А.Д. Костко

Приложение №1

к Техническому заданию

**Перечень требуемых товаров**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование продукции** | **Описание** | | **Кол-во**  **(комп.)** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** |
|  | Тестовые пробники В763 | **Показатель** | **Значение** | 15 |
| Количество проб в комплекте | 10 шт. |
| Пятно контакта | 0.08 мм – 3 mil |
| Высота | 0.40 мм – 16 mil |
| Сила нажатия при 2мм | 0.1 N |
| Ход | 8 мм – 315 mil |
| Диаметр вала | 0.4 мм |
| Защита от вращения | Да |
| Обработка наконечника | Сверхдлинный срок службы |
| Совместимость установки SPEA 4020 и SPEA 4060. | Да |

Эквивалент не допускается в соответствии с пунктом 10.3.4 (а) положение о закупке.

Главный механик 802 цеха А.Д. Костко