**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по механизированной уборке и вывозу снега с территории   
АО "НПО автоматики"**

1. **Общие положения.**

Услуги по механизированной уборке и вывозу снега с территории АО "НПО автоматики" (далее – услуги) оказываются в соответствии с условиями Проекта Договора, требованиями настоящего технического задания, государственных стандартов, СНиП, нормативно-правовыми актами и нормативными документами:

* СанПиН 2.1.3684-21;
* Решение от 26.06.2012г. № 29/61 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Город Екатеринбург».

1. **Сроки оказания услуг.**

В соответствии с условиями п.5.1 Проекта Договора.

1. **Описание услуги.**

По заявке Заказчика в рабочие дни, при необходимости в праздничные и выходные дни Исполнитель оказывает услуги по механизированной уборке и вывозу снега с территории АО "НПО автоматики", которые включают в себя:

* механизированная очистка снега;
* погрузка снега;
* вывоз снега с последующим размещением снега на разрешенных к размещению специализированных площадках, приемниках (полигонах) г. Екатеринбурга.

1. **Место оказания услуг.**

Механизированную очистку, погрузку и вывоз снега осуществлять с территорий Заказчика по адресам г. Екатеринбурга:

* ул. Мамина-Сибиряка, 145,
* ул. Начдива Васильева, 1,
* ул. Красноармейская, 27,
* ул. Мамина-Сибиряка, 171а,
* ул. Черкасская, 14,

в соответствии с заявкой Заказчика, с последующим размещение снега на разрешенных к размещению специализированных площадках, приемниках (полигонах) г. Екатеринбурга.

1. **Объем оказания услуг.**

Фактический объем вывоза снега определяется потребностями Заказчика (по Заявкам), в соответствии с Перечнем требуемых услуг (Таблица 1):

**Таблица 1. Перечень требуемых услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуг** | **Единица измерения услуги** |
| 1 | Вывоз снега самосвалом 15 тн (общая высота самосвала не более 3,50 м, габаритная ширина самосвала не более 3,60 м, шасси самосвала – автомобильное) | маш/час |
| 2 | Вывоз снега самосвалом 20 тн (общая высота самосвала не более 3,50 м, габаритная ширина самосвала не более 3,60 м, шасси самосвала – автомобильное) | маш/час |
| 3 | Вывоз снега самосвалом 25 тн (общая высота самосвала не более 3,50 м, габаритная ширина самосвала не более 3,60 м, шасси – автомобильное) | маш/час |
| 4 | Размещение снега самосвалом 15тн (общая высота самосвала не более 3,50 м, габаритная ширина самосвала не более 3,60 м, шасси самосвала – автомобильное) | рейс |
| 5 | Размещение снега самосвалом 20тн (общая высота самосвала не более 3,50 м, габаритная ширина самосвала не более 3,60 м, шасси самосвала – автомобильное) | рейс |
| 6 | Размещение снега самосвалом 25тн (общая высота самосвала не более 3,50 м, габаритная ширина самосвала не более 3,60 м, шасси самосвала – автомобильное) | рейс |
| 7 | Проведение работ экскаватором с последующей погрузкой экскаватором-погрузчиком (общая высота экскаватора-погрузчика не более 3,50 м, габаритная ширина экскаватора-погрузчика не более 3,60 м, шасси экскаватора-погрузчика – автомобильное (самоходная машина), экскаватор-погрузчик должен быть оборудован универсальным ковшом вместительностью не менее 0,16 м.куб, фронтальным ковшом вместительностью не менее 1,0 м.куб) | маш/час |

1. **Условия оказания услуг.**

* Исполнитель оказывает Заказчику услуги по управлению и технической эксплуатации техникой при механизированной очистке, погрузке и вывозе снега.
* Механизированная очистка территории объектов Заказчика от снега производится по мере выпадения осадков и включает в себя очистку и сгребание снега в валы или сугробы с последующей погрузкой и вывозом. Снег складируется на территории Заказчика в строго определенных местах (по согласованию с Заказчиком), обеспечив при этом свободный проезд автотранспорта и движение пешеходов, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям, сохранность зеленых насаждений.

1. **Требования к качеству оказания услуг.**

* Исполнитель должен своевременно вывозить снег в соответствии с условиями Проекта Договора, СанПиН 2.1.3684-21 и Решением от 26.06.2012г. № 29/61 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Город Екатеринбург»;
* Предоставляемые услуги должны обеспечивать нормальную и безопасную эксплуатацию техники. Исполнитель самостоятельно определяет круг лиц, осуществляющих управление техникой, а также лиц, осуществляющих ее техническое обслуживание. Исполнитель обязуется для этих целей предоставлять сотрудников, обладающих необходимой квалификацией, отвечающей обязательным требованиям обычной практики эксплуатации техникой данного вида и условиям Проекта Договора.
* Исполнитель должен осуществлять контроль за техническим состоянием техники и обеспечивать ее исправное состояние, пригодное для представления автотранспортных услуг и отвечающее санитарным требованиям.
* Исполнитель осуществляет за свой счет текущий и капитальный ремонт техники, страхование имущества и обязательной гражданской ответственности перед пассажирами и третьими лицами, прохождениями технического осмотра (ТО), оплату пошлин и транспортного налога, заправку ГСМ.
* Исполнитель должен обеспечивать соблюдение водителями (машинистами) автотранспорта и спецтехники правил дорожного движения.
* Исполнитель должен оказывать услуги с соблюдением норм и правил, а также требований охраны труда, пожарной и технической безопасности лицами, допущенными им к производству работ. Проводить инструктаж со своими сотрудниками. Исполнитель несет ответственность за несоблюдение своими сотрудниками охраны труда, пожарной и технической безопасности.
* Исполнитель должен допускать к оказанию услуг на территориях Заказчика лиц не моложе 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, имеющих квалификацию, соответствующую характеру оказываемых услуг. Исполнитель несет персональную ответственность за допуск к оказанию услуг лиц, имеющих медицинские противопоказания и не прошедших необходимое обучение в полном объёме.
* Исполнитель должен проводить своему персоналу первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой инструктажи, а также стажировки на рабочем месте, обучение и проверку знания требований охраны труда в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

1. **Требования к результатам работы.**

Услуги должны быть предоставлены своевременно, качественно и с соблюдением всех требований Проекта Договора и настоящего технического задания.

Руководитель

Инициатора закупки Е.Б. Марковина

*подпись)*